中共福州市委党校5#、6#学员宿舍热水器采购项目采购内容
1.采购要求
（1）产品类型：储水式电热水器；
（2）外型设计：圆筒型；
（3）容量：≥60L
（4）安装方式：卧式;半嵌入吊顶内,安装位置尺寸＜900mm×600mm；
（5）额定电压/频率：220V/50HZ；
（6）额定功率：≤2500W：
（7）额定压力：0.7-0.8MPA；
（8）脉冲压力次数≥16万次；
（9）热水输出率≥80%；
（10）温度范围：30-75℃(允许正负5℃偏差) ；自动保温及调温功能；
（11）具备进出水端隔电防漏电防护技术，可以有效阻隔水路漏电传导；
（12）采用安全预警技术，室内任何电器漏电导致地线带电时，机身面板上的安全预警指示灯都会点亮；
（13）采用高温搪瓷内胆，配备镁棒，内胆须符合《GB/T20289-2006储水式电热水器》要求；
（14）具有抗爆、抗熔、抗酸三重保护；防漏电、防超压功能；有防干烧、防超温功能；防潮功能；
（15）采用高密度无氟聚氨酯整体发泡，一次成型技术；
（16）能效等级1级；
（17）采用不锈钢加热管；
（18）带有排污口，方便内胆排污清洗、方便更换镁棒；
（19）≥IPx4级防水设计；
（20）电热水器安装配套辅件：花洒1套（花洒的软管须配保护套），混水阀1个、安全阀1只(配泄水软管)，电热水器安装所需的全部零部件及各项配件1套。电源线≥1.5米；软管：进水不锈钢软管长≥1米，连接花洒热水软管长≥1.5米。
（21）塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接，应有不小于0.4m的金属管段过渡。
2.参与调研的产品有投保产品责任险，承诺在维保期内均投保产品责任险,若在维保期内未投保产品责任险，一旦发生安全事故或意外伤害事件，由供应商赔偿所有损失。
3.所有辅件与主机同品牌原厂原配。
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