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项目编号：FXZB-2026059
项目名称：福建省莲花服装实业有限责任公司消防器材
配送服务采购项目
采 购 人：福建省莲花服装实业有限责任公司



福建方兴招标代理有限公司
二〇二六年七月


第一章 网上竞价邀请
福建方兴招标代理有限公司受福建省莲花服装实业有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省莲花服装实业有限责任公司消防器材配送服务采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FXZB-2026059
2.项目名称：福建省莲花服装实业有限责任公司消防器材配送服务采购项目
3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
[bookmark: _Toc21403]4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年07月07日09:00:00
[bookmark: _GoBack]报名截止时间：2026年07月09日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年07月10日15:00:00
网上竞价截止时间：2026年07月10日17:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
⑤特定资格要求（若有）。
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为3900元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开户名：福建方兴招标代理有限公司
开户行：中国农业银行福州鼓屏支行
账  号：1300 3101 0400 15896
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：本项目采购代理服务费以预算金额的1%向成交供应商收取。
10.联系方式
采购人：福建省莲花服装实业有限责任公司 
地  址：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号 
联系人及电话：周女士、0591-23506022
采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司
地  址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层
邮  编：350003
电  话：0591-87278232
项目负责人：周雨晨、刘滢
公司网址：www.fjfxzbdl.com
电子邮箱：fxzb178@163.com     
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
中国招标投标公共服务平台，网址：http://www.cebpubservice.com/；
福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台，网址：http://www.fjfxzbdl.com/
 



第2章 
 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建省莲花服装实业有限责任公司采购不良行为记录名单。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）
6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
   3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。
    5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。 
4.若成交候选人报价明显低于其他供应商报价或采购人认为有可能影响产品/服务质量或不能诚信履约的，采购人有权要求成交候选人对其报价作出书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料，若成交候选人无法证明其报价合理性的，则其报价将被认定为无效响应。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的可列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目采购不良行为记录名单。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。




第三章 网上竞价内容及要求
[bookmark: _Toc358016816][bookmark: _Toc359317661][bookmark: _Toc330567034][bookmark: _Toc346300367][bookmark: _Toc327948617][bookmark: _Toc347060296]一、项目概述
（一）采购标的一览表                                             
服务类                                           
 金额单位：人民币/元
	包号
	品目号
	品目编码及品目名称
	服务名称
	服务
期限
	总价最高限价

	1
	1-1
	C23139900 
其他批发服务
	消防器材配送服务
	3年
	390000.00

	合计(大写)：人民币叁拾玖万元整
	¥390000.00

	备注：本项目按每三个月结算，结算总金额不超过本项目预算金额人民币390000元整；（若在合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止，超过预算金额的部分，采购人不承担支付价款的责任。）


（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（三）报价说明
1.1下浮率与报价金额：本项目按统一的“下浮率”进行报价（所有产品的下浮率须一致），因网上竞价平台无法填报“下浮率”，只能填写金额，因此各供应商在网上竞价平台上应填写下浮后的价格（网上竞价平台上填写的竞价价格中的“价格”四舍五入保留至小数点后两位，以“元”为单位），作为本项目下浮率计算使用。  
1.2计算公式如下：网上竞价平台上填写的竞价价格中的“价格”=采购预算金额×（1-下浮率报价）。例：本项目预算金额为390000元，下浮率为10.00%，则报价金额为390000×（1-10.00%）=351000元。即供应商应在网上竞价平台竞价价格中的“价格”填入351000元，若因在竞价平台所填价格计算出的下浮率存在不可整除等情况，下浮率将按四舍五入法保留至百分号前小数点后两位。若在竞价平台所填写的其它内容与此有矛盾的，均以此价格为准。
1.3本项目供应商的报价不作为合同执行价格，竞价时的报价只作为获取下浮率的依据，不作为实际结算的合同金额，合同金额为预算金额。
1.4供应商所报的下浮率在合同实施期间保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。
    1.5单价结算公式如下：结算单价=单价最高限价×（1-成交下浮率）。
1.6供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于378300元（不含本数），否则视为无效响应。
2.供应商应以包括有关本项目的所有费用进行报价，应包括但不限于项目执行所有费用。本项目所发生的一切费用均包含在报价中，如有遗漏，由供应商自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。采购人不再进行任何增补。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）
	序号
	物资名称
	规格型号及技术标准
	单位
	最高单价限价（元）

	
	
	
	
	

	1
	手提式干粉灭火器(新购4KG）
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式干粉灭火器、MF/ABCE4；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火剂》；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.灭火级别：≥2A 55B C E ；
5.喷射距离：≥3M；
6.喷射滞后时间:不应大于5s；
7.喷射剩余率:不应大于10%；
8.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃；
9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm；
10.有效喷射时间：≥13s。
	具
	74.5

	2
	推车式干粉灭火器(新购)35KG
	执行标准：产品参数须符合GB 8109-2023《推车式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:推车式干粉灭火器、MFT/ABCE35；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火剂》；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.灭火级别：≥10A 233B C E ；
5.喷射距离：≥6M；
6.喷射滞后时间:不应大于5s；
7.喷射剩余率:不应大于10%；
8.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃；
9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于2.0mm；
10.有效喷射时间：≥30s；
11.行驶性能：推车式灭火器以竖直位置存放时，该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上，当从竖直的位置倾斜10°时，应能靠自重返回其原位置。从竖直存放位置倾斜到推(或拉)行位置时，施加在手把上的力不应大于400N。推车式灭火器以斜躺位置存放时，从斜躺的存放位置抬起到推(或拉)行位置，施加在手把上的力不应大于400N。当手把处于离地面垂直高度(80±5)cm的位置时，用来支撑手柄的力不应大于150N。
	具
	577.5

	3
	手提式二氧化碳灭火器(新购)2KG
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:二氧化碳灭火剂、≥99.5%；
3.20℃工作压力:5.7MPa；
4.灭火级别：≥21B E；
5.喷射滞后时间:不应大于5s；
6.喷射剩余率:不应大于10%；
7.灭火器使用温度范围:-10℃~60℃；
8.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm；
9.有效喷射时间：≥8s。
	具
	133.5

	4
	水基型灭火器(新购)6L
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF6；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.灭火级别：≥3A 113B E 25F；
5.喷射距离：≥3M；
6.喷射滞后时间:不应大于5s；
7.喷射剩余率:不应大于10%；
8.灭火器使用温度范围:5℃~60℃；
9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm；
10.有效喷射时间：≥35s。
	具
	112.5

	5
	水基型灭火器(新购)2L
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF2；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.灭火级别：≥1A 55B E 5F；
5.喷射距离：≥3M；
6.喷射滞后时间:不应大于5s；
7.喷射剩余率:不应大于10%；
8.灭火器使用温度范围:5℃~60℃；
9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm；
10.有效喷射时间：≥27s。
	具
	56.5

	6
	3KG/4KG的干粉灭火器喷管
	3KG/4KG，塑胶皮管+铁头，长460mm。
	根
	5.85

	7
	35KG推车式灭火器喷管
	35KG，塑胶皮管+铁头，长4000mm。
	条
	42.32

	8
	2KG二氧化碳灭火器喷管
	2KG，塑胶喷管+铁头，全长330mm。
	根
	16.38

	9
	灭火毯
	执行标准：产品参数须符合XF1205-2014《灭火毯》的要求；产品规格尺寸(长*宽*厚):1500mm*1500mm*0.4mm。
	床
	40

	10
	灭火毯
	执行标准：产品参数须符合XF1205-2014《灭火毯》的要求；产品规格尺寸(长*宽*厚):1000mm*1000mm*0.4mm。
	床
	30

	11
	消防箱门锁
	90mm*26mm，平面型，弹跳平面锁。
	把
	8.52

	12
	消防沙箱
	400mm*400mm*400mm，铁质烤漆，厚度不小于1.2mm。
	个
	155.21

	13
	灭火器箱(4*2）型
	4*2型灭火器箱，1.2mm厚，耐火金属箱体，外观红色；喷绘灭火器使用说明、“灭火器箱”及火警电话。
	个
	76.63

	14
	过滤式消防自救呼吸器
	执行标准：产品参数须符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分:过滤式消防自救呼吸器》，CNCA-C18-03:2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》，TFRI-CCC-VI:2024《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 自救呼吸器类产品》
1、额定防护时间:30min。
2、佩戴质量(g)：≤1000g。
3、一氧化碳透过浓度5min时间加权平均值的最大值（mL/m3）：≤200mL/m3。
4、吸气温度(℃)：≤65℃。
5、吸气阻力(Pa)：≤800Pa。
6、呼气阻力(Pa)：≤300Pa。
7、滤烟效率(%)：≥95%。
8、眼区漏气系数(%)：≤20%。
9、呼吸区漏气系数(%)：≤5%。
10、总视野(%)：≥70%。
11、双目视野(%)：≥55%。
12、下方视野(°）：≥35°。
13、吸入气体中的二氧化碳含量(%)：≤2%。
14、透光率(%)：≥85。
	个
	41.32

	15
	防化手套
	丁腈手套：防滑、耐酸碱、耐磨、耐油、均码。
	双
	11.86

	16
	防高温手套
	夹棉加厚，防烫隔热≥500℃，均码。
	双
	97.63

	17
	绝缘手套
	执行标准：产品参数须符合GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》
1、20KV掌型绝缘天然橡胶手套，20KV高压绝缘防击穿，允许泄露最大电流16MA，质地柔软耐曲折。
2、手套长度:410mm±15mm。
3、厚度：≤2.30mm。
4、拉伸强度：≥16MPa。
5、扯断伸长率：≥600%。
6、阻燃性能：≥55s。
	套
	99.87

	18
	消防扳手
	1.扳手采用红色防锈涂层，防锈耐用；
2.地上式，高强度金属材质；
3.可开启室外消火栓。
4.长340mm，开口55mm，套筒边长20mm。
	个
	22.63

	19
	多功能水枪
	执行标准：产品参数须符合GB 8181-2005《消防水枪》（新规实行后应符合新规要求）；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》。型号：QLD6.0/8III。
1、枪体材质:铝合金6061。
2、接口型式和材质:KYKA65Z铝合金6061。
3、开关球阀型号规格(适用时):QLD6.0/8III-06。
4、表面防腐处理工艺:阳极氧化。
5、铸造工艺：锻造。
6、I档30°喷雾角时的流量:2.3L/s~2.7L/s。
7、Ⅱ档30°喷雾角时的流量：4.6L/s~5.4L/s。
8、Ⅲ档30°喷雾角时的流量：5.98L/s~7.02L/s。
9、IV档直流流量：7.36L/s~8.64L/s；直流射程≥32；IV档30°喷雾角时的流量：7.36~8.64L/s；70°喷雾角时的流量：7.36L/s~8.64L/s；最大喷雾角时的流量：7.36L/s~8.64L/s。
10、喷雾角最小调节范围：0°~100°。
11、操作力矩（N°m）：≤15N°m。
	个
	477.12

	20
	2.5MPa80mm卡式消防水带
	25-80-25含卡式接口，内衬多采用聚氨酯或合成橡胶，产品要符合GB6246-2011《消防水带》（新规实行后应符合新规要求）。
	条
	575.75

	21
	2.5MPa65mm卡式消防水带
	13-65-25含卡式接口，内衬多采用聚氨酯或合成橡胶，产品要符合GB6246-2011《消防水带》（新规实行后应符合新规要求）。
	条
	345.96

	22
	直流水枪
	执行标准：产品参数须符合GB 8181-2005《消防水枪》（新规实行后应符合新规要求）；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》
1.材料：水枪应采用耐腐蚀或经防腐处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。各铸件材料的化学成分及机械性能应符合GB/T 1173、GB/T 1176、GB/T15115和GB/T 15116等相应标准的规定；
2.密封件：水枪各密封部位所使用的O形密封圈应符合GB/T 3452.1-2005的规定；
3.直流流量:6.9~8.1L/S，射程≥28m；
4.接口性能：接口应符合GB12514《消防接口技术条件》要求（新规实行后应符合新规要求）。
	把
	32.95

	23
	有机防火泥(柔性有机堵料）
	参数要求：2KG(每块)，颜色：深色褐色；性能：阻燃性强，耐油性好；品质：环保；耐湿热性：≥120h，不开裂，不流油，不摊化。
	块
	24.63

	24
	阻火包
	符合国家标准GB 23864-2023《防火封堵材料》，防火包构成的封堵不小于2小时的耐火极限；遇火时，填充料膨胀度小于3倍，尺寸200mm×150mm×30mm 。
	包
	5

	25
	阻火包
	符合国家标准 GB 23864-2023《防火封堵材料》，防火包构成的封堵不小于2小时的耐火极限；遇火时，填充料膨胀度小于3倍，尺寸320mm×180mm×40mm。
	包
	6

	26
	消防烟雾弹
	橙色，直径80mm，高130mm。
	个
	53.61

	27
	消防沙袋
	300mm*700mm，含沙，装满后饱满度不低于80%。
	个
	18.47

	28
	烟饼
	直径60mm±6mm（释放时间不低于3分钟）。
	个
	9.44

	29
	推车式干粉灭火器(换粉)35KG
	执行标准：产品参数须符合GB 8109-2023《推车式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:推车式干粉灭火器、MFT/ABCE35；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa；
4.有效喷射时间：≥30s；
	具
	195.5

	30
	手提式二氧化碳灭火器(换剂)2KG
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:二氧化碳灭火剂、≥99.5%；
3.20℃工作压力:5.7MPa；
4.有效喷射时间：≥8s。
	具
	39.55

	31
	水基型灭火器（换剂）6L
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF6；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.有效喷射时间：≥35s。
	具
	49.55

	32
	水基型灭火器（换剂）2L
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF2；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.有效喷射时间：≥27s。
	具
	27.5

	33
	手提式干粉灭火器（换剂）4KG
	执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。
1.灭火器的名称、型号规格:手提式干粉灭火器、MF/ABCE4；
2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》；
3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)；
4.有效喷射时间：≥13s。
	具
	29


注：本项目所涉标准若有更新，自新标准生效之日起，按最新有效标准执行。
三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。
    1、交付地点：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号。 
2、交付时间：成交供应商在接到采购人订单后响应时间为2小时内，并在5个工作日内将订单内货物送达采购人指定地点。
3、服务期限：合同签订之日起3年或合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止。
4、交付条件：成交供应商负责将采购的物资在约定的时间内无条件运至采购人要求地点并当面清点，经采购人验收合格。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由成交供应商自行承担。
5、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5 %履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项（包含售后服务期）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。
6、是否邀请供应商参与验收：否
7、付款方式：货物验收合格入库后，按实结算，每三个月结算一次。成交供应商在接到采购人通知后提供增值税专用发票及相关结算材料，采购人收到发票且审核完毕后，达到付款条件起30日内，支付合同总价款的100%；如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。
8、包装要求
成交供应商提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，成交供应商所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由成交供应商承担。
    9、安装、验收要求
9.1 安装应按照网上竞价文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行，具体如下：
（1）合同签订后，成交供应商须将安装所须要求通知采购人，如场地空间和技术配合等要求。
（2）由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装至验收合格交付采购人使用。
（3）成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。技术人员将与设备同时到达现场，进行安装工作（费用包含在报价总价内，采购人不再另行支付）。
9.2 验收要求：供应商所提供的设备必须是原厂原装全新包装。所有货物按照国家验收标准(无国家标准的按行业标准执行)、网上竞价文件等有关内容进行验收。若发现原包装破损或零部件缺失等，采购人有权不予接收，供应商应无条件重新更换（费用包含在报价总价内，采购人不再另行支付）。成交供应商供货期间所提供的灭火器及灭火剂、灭火毯、过滤式消防自救呼吸器、逃生面罩、绝缘手套、多功能水枪、直流水枪等应符合消防产品强制性认证实施规则的产品，须具有合格有效的国家规定的认证机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）和消防防伪标签（AB签），可在中国消防产品信息网站（www.cccf.com.cn)上查询溯源。如若双方对部分或全部货物的材质及规格等存在争议且无法用肉眼判断，采购人可将有争议的货物送至有资质的第三方检测机构检测，抽检数量为每种存在争议货物1-2个（或检测机构检测所需样本量），检测结果需达到网上竞价文件参数要求，抽检若对上述货物有损坏，成交供应商需无条件补齐货物，采购人不再额外支付费用。验收过程中发现与货物清单规格参数不一致的，采购人有权退回，由此发生的一切检测、邮寄等费用无论检测合格与否均由成交供应商承担。在验收及使用过程中，发现货物数量或质量存在与网上竞价文件要求不符时，能够在3个日历日内完成货物的退换货。
   10、售后服务期和售后服务要求
   10.1 售后服务期服务要求:
10.1.1 成交供应商须提供所投货物至少1年的售后服务期（自验收合格之日起计算），交货期内提供“三包”服务。售后服务期内一切由于货物质量原因引发的故障，成交供应商将无条件的提供上门更换或维修服务（国家规定的不可抗拒的外部因素除外）（费用包含在报价总价内，采购人不再另行支付）。
10.1.2 应急维修：在售后服务期内，如设备在使用过程中出现问题，成交供应商应在接到故障通知后24小时内给予响应，48小时内到现场维修或更换。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用采购人有权从履约保证金中扣除。
  11、违约责任
（1）解除合同违约责任
签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。
（2）分包转包违约责任
成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。
（3）进入生产区有关违约责任
成交供应商进入采购人生产区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付5000元的违约金,情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。
（4） 合同期内服务不到位相关违约责任
①未按期交货的违约责任 
如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人500元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。
若成交供应商逾期交货时间达5天（含5天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。
②成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金1000元，违约金直接从货款或履约保证金中扣除，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。
③如货物出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后24小时内给予响应，48小时内到现场维修或更换，并排除故障。如成交供应商不能按时维修，每逾期1天，成交供应商应按每天100元向采购人支付违约金。如成交供应商未响应时间达到5日及以上，采购人有权请第三方维修，维修费用采购人直接从履约保证金中扣除，不足部分成交供应商应另行支付。
④因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金，并报相关行政主管部门处罚。
⑤除上述具体违约责任外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同其他采购要求的，每出现一次，需向采购人支付违约金2000元。
⑥成交供应商不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还。
（5）履约保证金条款是一项独立的条款，不影响采购人向成交供应商主张本竞价文件中的其他违约金以及实际损失。
（6）成交供应商应支付的违约金采购人可以直接从应付给成交供应商的费用或履约保证金中直接扣除。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。
    12、诉讼相关费用承担
若因成交供应商未履行本项目合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
13、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。
    14、不可抗力
14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
14.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
15、专利权及知识产权
成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
16、保密条款
16.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。
16.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。
16.3本条款不因合同届满或解除而失效。
17、安全生产责任条款
17.1成交供应商在生产区工作期间，严格遵守国家法律法规及生产区的各项规章制度，服从采购人管理，确保自身安全及生产区安全；签订并严格执行《安全生产管理协议书》，成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《福建省莲花服装实业有限责任公司外协人员安全承诺书》，严格履行安全生产义务。
17.2采购人有权对入场人员履行安全责任的情况进行监督检查，对违反规定的人员，有权立即制止其行为、限制其活动范围，情节严重的，有权拒绝其入场或责令其离场，并移交相关部门处理；同时成交供应商应当承担由此产生的一切责任。
18、廉政条款
成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
19、合同纠纷处理方式
19.1合同争议处理方式
采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
19.2合同补充和修改
本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项
1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。
3、本采购项目的竞价文件、供应商的响应文件以及相关的承诺等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
4、竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充





























第四章 合同参考文本




结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制































第五章  响应文件格式

响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。



















响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
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1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司、福建省莲花服装实业有限责任公司采购不良行为记录名单。
九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件




	按网上竞价文件第一章要求提供
3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供
















5、供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
	合同包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格
	来源地

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


项目编号：　　　　　　　　
※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1） 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日












（3）网上竞价保证金凭证复印件




凭证复印件在此项下提交








供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日








（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）




在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

























（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日













响应文件

（第二部分  报价部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        




1、报价一览表
项目编号：FXZB-2026059
项目名称: 福建省莲花服装实业有限责任公司消防器材配送服务采购项目
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	投标总价
	投标下浮率（％）

	1
	1-1
	消防器材配送服务
	3年
	小写：
大写：
	






供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：









2、货物（服务）分项报价表
【编制说明】
1、 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。
2、 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。
3、 本表为货物、服务项目适用。
项目编号：    
项目名称: 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	货物/服务名称
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同包总价：



供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
