    




网上竞价文件





项目编号：FXZB-2026094
项目名称：亲情电话、亲情会见语音交流设施设备采购项目
采 购 人：福建省女子监狱
  




福建方兴招标代理有限公司

二〇二六年九月

第一章 网上竞价邀请
福建方兴招标代理有限公司受福建省女子监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择亲情电话、亲情会见语音交流设施设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FXZB-2026094
2.项目名称：亲情电话、亲情会见语音交流设施设备采购项目
3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年09月17日09:00:00
报名截止时间：2026年09月20日17:00:00
[bookmark: _GoBack]网上竞价开始时间：2026年09月21日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年09月21日11:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
⑤特定资格要求：无。
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为4990元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开户名：福建方兴招标代理有限公司
开户行：中国农业银行福州鼓屏支行
账  号：1300 3101 0400 15896
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。
10.联系方式
采购人：福建省女子监狱 
地  址：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号 
联系人及电话：邱警官、0591-23506027
采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司
地  址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层
邮  编：350003
电  话：0591-87278232
项目负责人：周雨晨、刘滢
公司网址：www.fjfxzbdl.com
电子邮箱：fxzb178@163.com
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
中国招标投标公共服务平台，网址：http://www.cebpubservice.com/；
福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台，网址：http://www.fjfxzbdl.com/


第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的，本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的，本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
   3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。
    5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。 
4.若成交候选人报价明显低于其他供应商报价或采购人认为有可能影响产品/服务质量或不能诚信履约的，采购人有权要求成交候选人对其报价作出书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料，若成交候选人无法证明其报价合理性的，则其报价将被认定为无效响应。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的可列入福建省女子监狱及福建省莲花服装实业有限责任公司自行采购项目采购不良行为记录名单。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。



第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
（一）采购标的一览表
货物类                                             
 金额单位：人民币元
	包号
	品目号
	品目编码及品目名称
	货物名称
	参考品牌（若有）
	数量
	是否允许进口
	总价最高限价

	1
	1-1
	A02080799 其他电话通信设备
	亲情电话、亲情会见语音交流设施设备
	/
	1批
	否
	499097.00

	合计(大写)：人民币肆拾玖万玖仟零玖拾柒元整
	¥499097.00

	备注：各供应商响应报价不得超过总价最高限价及单价最高限价，供应商报价是网上竞价文件所确定的范围内全部工作内容的价格表现，包括但不限于：税费、货物生产、制造、包装、运输、人工、装卸、施工安装、所有辅材及支架等配件、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、退换货等履行本项目所支付的所有费用，如有遗漏，由供应商自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并无条件提供。采购人不再进行任何增补。


（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（三）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于484124.09元（不含本数），否则视为无效响应。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）（以下所有凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）
1、货物采购清单及技术规格要求
	序号
	名称
	规格型号及技术标准
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	地点1（新南大道156号）
	地点2（精严山74号）
	
	

	1
	自助登记智能终端
	1.≥21.5寸人证一体机（竖屏），操作系统：Android；
2.箱体：钢板、结构合理、安全边角；
3.箱体开机按钮：支持一键开关机；
4.箱体内置：提供功放音箱，实现音量大小调节；
5.主机：内存≥2G、缓存≥8G；
6.内置读取：内置身份证读卡器与宽动态摄像头，通过内置的人脸识别算法实现家属人证比对、身份识别功能；
7.内置软件：内置自助登记软件，家属可通过自助登记一体机实现会见自助登记；
8.内置打印机：内置热敏打印机，实现小票打印家属会见通知单，提供会见人员姓名、家属关系、会见窗口等业务指引信息。
	台
	1
	1
	27000
	54000

	2
	人证比对采集登记终端（支持国产化）
	1.操作系统：Android；
2.设备外观：≥10英寸双面LCD显示屏，≥200万像素双目宽动态摄像头，支持照片采集；
3.认证方式：1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间1s/人；2）支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间1s/人；
4.设备容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥50万条事件记录；
5.通讯方式：TCP/IP；
	台
	2
	2
	3500
	14000

	3
	家属会见通知终端
	1.语音播报提醒家属前往指定窗口（普通电视机加软件播放盒）；
2.≥55寸显示；
（其中普通电视机须提供国家CCC强制性认证证书及节能产品认证证书复印件）
	套
	2
	1
	2800
	8400

	4
	学员会见通知终端
	1.语音播报提醒员工前往指定窗口（普通电视机加软件播放盒）；
2.≥55寸显示；
（其中普通电视机须提供国家CCC强制性认证证书及节能产品认证证书复印件）
	套
	2
	1
	2800
	8400

	5
	可视电话终端
	1.显示屏：≥8英寸多点触控IPS；
2.分辨率：≥1280*800像素；
3.摄像头：≥500万像素；
4.运行内存/RAM：≥2G；
5.机身内存/ROM：≥16G；
6.CPU频率≥四核；
7.支持普通亲情电话与可视亲情电话业务；
8.操作系统：Android；
	台
	30
	3
	1700
	56100

	6
	可视电话监听终端
	1.显示屏：≥10.1英寸多点触控IPS；
2.CPU频率：≥四核，主频≥1.3GHZ；机身内存（ROM）≥16GB
3.操作系统：Android；
4.对外接口MICRO USB口，数据通信接口；
5.POWER：电源接口；
6.LAN：≥1个RJ45以太网接口；
7.Micro SD卡：最大支持32G；
8.耳机口：外接耳机使用；
9.协助可视亲情电话预约及监听亲情电话与可视亲情电话业务；
	台
	30
	3
	2800
	92400

	7
	应急备用系统（三级应急策略设备）
	1.设备一键切换：当板卡接入的信号源发生故障时，打开电源能够实现≥8个窗口的基本通话功能；
2.接口类型：RJ45；语音压缩：G.711(A-law and u-law)G.729a G.723.1，模拟语音接口TMF检测、FAX/Modem检测；
3.系统或网络故障时支持应急会见模式的输入编号会见与录音，满足正常会见录音储存，并提供应急录音数据查询；
4.传输距离：话机与设备之间的通讯距离≥1500米；
5.满足自动同步应急录音并完成业务数据归档；
	套
	4
	2
	6000
	36000

	8
	高拍仪（支持国产化）
	1.最大幅面：A4，扫描元件：CMOS，像素：主镜头≥1000万像素，辅助镜头≥200万像素；
2.高度：3800mm；
3.接口类型：USB2.0；
4.扫描光源：自然光+LED补光灯，手动对焦；
5.图像色彩：≥24位；
6.图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS，支持一键生成PDF文件；
7.视频格式：AVI、WMV；
8.识别方式：支持身份证阅读器识别，支持条形码识别及二维码识别；
	台
	2
	1
	2355
	7065

	9
	会见窗口语音网关
	1.支持SIP协议和MGCP协议，兼容IPPBX及VOIP语音平台；
2.配备双网口冗余保护，提供主备SIP服务器注册切换、负载均衡、PSTN断网和断网逃生等多种容灾机制选择；
3.接入端口≥32路；
4.支持IMS/SIP/MGCP协议，支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN协议的语音/数据加密，支持TR069/SNMP/APS协议和网管系统，支持T.30/T.38/Smart FoIP传真；

	台
	4
	2
	10000
	60000

	10
	SBC边界会话控制器（外呼网关）
	1.网络接口：≥2个10/100/1000 BASE-TX（RJ-45），支持自适应宽带和自动翻转；
2.E1/T1接口：1/2/4/8/16，接口类型：RJ45；
3.串口：≥1个（RS-232），波特率：115200bps，接口类型：RJ45，数据位：8bits，停止位：1bit；
4.接入电压：100～240V AC，最大消耗功率：12W/22W；
5.7号信令：TUP协议、ISUP协议，ISDN协议：ISDN用户侧、ISDN网络侧，1号信令：SS1协议，SIP信令：SIP V1.0/2.0、RFC3261；
6.监测呼叫转移设备，如被叫号码设定了呼叫转移，用户在拨打该号码时，系统会自动挂断并标记被转移的目标号码，同时预警；
7.系统具备较高的容灾及容错性，单点故障不影响整个系统的运行；
8.设备安全性：支持访问控制（黑名单/白名单）；
	台
	1
	/
	14000
	14000

	11
	普通/IP话机
	1.用于会见窗口学员与家属对话使用，需要配合会见语音网关使用。
	部
	/
	72
	60
	4320

	12
	专用监听话机
	1.产品分类：头戴式耳机、内置麦克风；
2.主要参数：≥30个16位来电号码查阅，背光使用指示，来电振铃时背光灯闪烁指示；
3.耳机音量调节：≥2档拨动调节和≥2档软调节，录音接口：可以将双方的通话送到电脑的声卡进行录音或接插监听耳机，无需外接电源均可以使用；
4.其它性能：FSK及DTMF来电显示自动检测，来电振铃时背光灯闪烁指示，来电手动和自动摘机选择并有指示灯指示。
	部
	/
	10
	275
	2750

	13
	超五类网线
	1.主要用于50个会见窗口和30个亲情电话点位布线使用；
2.规格:305米/箱。
	箱
	25
	13
	880
	33440

	14
	RVV电源线
（2芯1.5平方）
	1. 主要用于会见区域相关终端设备和30个亲情电话点位布线使用
2.  2芯电源线RVV2*1.5；
3.规格：200米/卷。
	卷
	38
	2
	880
	35200

	15
	PDU
	1.最大输入电流10A，额定输入电压250V；
2.≥8位插孔10A输出，带防雷，3×1.5mm²输出线。
	个
	2
	2
	280
	1120

	16
	配线架
	超五类屏蔽配线架，≥19英寸标准，≥24端口，金属材质，包含模块满配。
	个
	3
	2
	480
	2400

	17
	双网口插座+86明盒
	1.双网口带模块插座套装（配2个超五类千兆免打模块）；
2.配86明盒安装。
	个
	30
	48
	42
	3276

	18
	明装插座保护盒（无底，带锁）
	明装插座保护盒60mm二位，220mm*120mm*60mm。
	个
	60
	6
	38
	2508

	19
	五孔插座面板+86明盒
	1.五孔插座明装面板；
2.配86明盒安装。
	个
	60
	6
	23
	1518

	20
	PVC线管（带管扣）
	16mm中型线管。
	米
	1600
	500
	2
	4200

	21
	实施费
	主要包含会见窗口和亲情电话点位线路布线实施。
	项
	1
	1 
	地点1：43000；地点2：15000
	58000

	备注
	1、因原有线路老化、根据业务需求，将旧线全部替换（不含地点2）。
2、设备须支持对接集团员工亲情通信平台，实时同步会见业务办理与流程数据，实现全业务闭环管控；支持接口标准适配对接，数据交互稳定无丢包、无时延，无需额外加装转换模块及第三方适配插件。
	


2、货物功能及服务要求
	名称
	功能及服务要求

	自助登记智能终端
	1.设备用于家属会见自助登记业务，经人工窗口前置审核通过的家属，可通过终端完成身份核验与人脸核验操作；
2.终端内置专属自助登记管理功能，具备人员分级管控拦截机制：可依据内部员工管理等级，对重点管控人员、多涉风险人员及非规定会见日的家属进行权限拦截，禁止自助办理，并界面弹窗提示；
3.供应商应提供产品实机照片，照片需包含完整结构展示及相应功能描述，确保结构与功能一一对应、清晰可辨；

	人证比对采集登记终端（支持国产化）
	1.本设备支持与人证比对识别终端联动使用，家属完成会见登记流程后，人脸数据由集团员工亲情通信平台统一下发至人证比对识别终端，本终端核心用于家属人脸数据采集、身份核验，为家属进入侯见区域的人脸核验、通行身份校验提供基础数据支撑，实现入场人员精准管控；

	家属会见通知终端
	1.部署于家属侯见区，实时显示会见窗口叫号信息。
2.设备须按照集团员工亲情通信平台现有接口规范，主动适配开发设备专用API接口，完成与集团平台系统的对接调用。

	学员会见通知终端
	1.部署于学员候见区，便于学员及时了解会见窗口信息。
2.设备须按照集团员工亲情通信平台现有接口规范，主动适配开发设备专用API接口，完成与集团平台系统的对接调用。

	可视电话终端
	1.可视亲情电话终端，集成亲情语音通话与高清可视通话双功能，支持两种通话模式按需选择拨打；
2.须根据使用安全管理要求，支持对设备固件进行定制：1）支持全量定制化替代，无原厂素材残留；2）设备应用仅保留文件管理、图库、设置、录音、相机，其余原厂应用全部删除；3）设备须支持开放root权限和ADB网络调试服务；4）导航栏、状态栏默认永久隐藏且禁止手势滑出；5）支持设备MAC地址重启/升级/恢复出厂均不变更，与机身标签一致。
3.设备须内置原生离线人脸算法，无需依赖云端算力即可独立运行，完整支持人脸信息库管理、人脸数据同步、人脸信息更新全功能；
4.设备须支持平台对设备远程访问，实现全功能远程操作与配置管控；
5.设备须支持内置初始化操作，涵盖密码校验、服务地址配置、设备归属绑定、应用锁定全功能；
6.设备须支持接入员工亲情通信平台，实现终端一体化集中管理，具备远程升级、定时升级、指定设备/版本定向升级全能力；
7.设备须支持与可视亲情电话监听终端联动使用，监听终端须实现对本设备的使用权限与使用时段的精细化管控，管控功能须包含单次使用鉴权、指定时间段使用鉴权；

	可视电话监听终端
	1.可视电话及亲情电话监听管理设备，支持亲情语音通话与高清可视通话管理切换；
2.须根据使用安全管理要求，支持对设备固件进行定制：1）支持全量定制化替代，无原厂素材残留；2）设备应用仅保留文件管理、图库、设置、录音、相机，其余原厂应用全部删除；3）设备须支持开放root权限和ADB网络调试服务；4）导航栏、状态栏默认永久隐藏且禁止手势滑出；5）支持设备MAC地址重启/升级/恢复出厂均不变更，与机身标签一致；
3.设备须内置原生离线人脸算法，无需依赖云端算力即可独立运行，完整支持人脸信息库管理、人脸数据同步、人脸信息更新全功能；
4.设备须支持平台对设备远程访问，实现全功能远程操作与配置管控；
5.设备须支持内置初始化操作，涵盖密码校验、服务地址配置、设备归属绑定、应用锁定全功能；
6.设备须支持接入员工亲情通信平台，实现终端一体化集中管理，具备远程升级、定时升级、指定设备/版本定向升级全能力；
7.设备支持监听、插话、拆线和复听复视等功能；
8.设备支持控制可视亲情电话终端管理，管控功能须包含单次使用鉴权管理、指定时间段使用鉴权管理功能；


	应急备用系统（三级应急策略设备）
	1.出现突发故障时支持：可通过一键切换功能，快速接入应急备用系统；员工端可通过在话机输入对应编号，根据管理等级自动实现通话时长控制及录音储存功能，同时提供应急录音数据便捷查询渠道；
2.出现网络故障恢复后支持：自动同步应急期间产生的录音数据到景弘集团员工亲情通信平台并完成所有应急会见业务数据的标准化归档，确保业务数据不丢失、流程不中断；
3.所产生的通信数据支持：能实现家属与学员的通话分流，能对产生的数据进行角色分离处理。

	高拍仪（支持国产化）
	1.设备须支持配套集团员工亲情通信平台使用，核心应用于家属初次会见登记业务环节，专门用于亲属关系证明及其他会见登记必备材料的影像采集，实现登记材料的标准化、电子化归档存储；
2.可完成登记材料影像的快速采集、清晰成像，确保会见登记全流程业务数据可追溯、可核查，为会见资格审核与全流程管理提供完整的电子档案支撑，助力政务无纸化办公需求；
3.设备须依据集团员工亲情通信平台现有标准接口规范，开放设备专用API接口，供集团平台系统调用对接；

	会见窗口语音网关
	1.本设备须支持标准SIP2.0协议，可完成与集团员工亲情通信平台现有TS核心通信服务系统的标准SIP注册与鉴权流程，建立可靠的信令连接与媒体通道，实现与平台内所有终端的语音业务互联互通，且无需对现有TS核心通信服务系统进行任何改造；
2.设备须支持统一接入管理家属及员工端语音终端，依托业务子系统与TS核心通信服务，实现双向高清通话；
3.设备须支持通话业务分流与数据角色隔离，提供标准化高质量数据源，提升语音转写精度，满足会见全流程管控及数据溯源要求；

	SBC边界会话控制器（外呼网关）
	1.设备须支持接入运营商IMS语音线路，核心实现呼叫转移精准检测功能；可有效识别员工家属绑定号码的呼叫转移行为，防止家属实际使用的转移号码与登记备案的亲情号码不一致，保障亲情电话通信数据安全、统一管控。
2.设备信令交互须携带呼叫转移相关参数：181信令call is being forward中history-info字段需携带转移目标号码；Invite呼叫后续PRACK信令contact uri字段需携带转移目标号码；200 OK响应信令history-info字段需携带转移目标号码，满足呼叫转移信令完整溯源要求。

	普通/IP话机
	用于会见窗口学员与家属对话使用，需要配合会见语音网关使用。

	专用监听话机
	用于会见窗口学员与家属对话监听使用。


三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）
1、交付地点：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号、桐南村精严山74号。 
2、交付时间：自合同签订之日起20日内交货并安装调试完毕，调试完毕并经初步验收合格后，试运行1个月无异常后组织最终验收。
3、交付条件：验收合格。
4、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金（若本项目成交供应商为大、中型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的5%；为小、微型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的4%；供应商若为小、微型企业，须在响应文件中提供小、微企业证明材料，否则视为大、中型企业。）。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项（包含售后服务期）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。
注：本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。
5、是否邀请供应商参与验收：否。
6、结算方式：合同签订后，成交供应商按合同要求内容、时限提供货物以及安装调试等服务，货物通过初步验收并试运行1个月完成最终验收合格后，供应商提供正式增值税普通发票及有关付款材料。采购人在收到成交供应商合法有效的增值税普通发票和相关材料后10个工作日内将结算价款汇入成交供应商指定账户。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。
7.验收方式
7.1到货验收：成交供应商在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具检验报告和产品合格证等。成交供应商将货物配送到采购人指定地点后，由采购人、成交供应商指定人员共同进行到货验收确认，确认产品、名称、数量、型号及规格正确，包装完好，并在送货单上签收确认。验收过程中发现与货物清单规格不一致的，采购人有权拒收。
7.2初步验收：成交供应商应负责安装、调试等，并由双方在验收单上对货物验收情况、安装调试予以记载并签字确认，安装过程中出现的一切安全责任及财产损失或人身损害，均由成交供应商自行负责。
7.3最终验收：货物完成初步验收合格后，进入为期1个月的试运行期，试运行期间设备、货物运行稳定、各项指标均符合竞价文件及使用要求、无质量故障及安全问题的，方可完成最终验收；若试运行期间出现质量缺陷、参数不达标、运行异常等问题，成交供应商须无条件免费整改、更换，直至满足验收标准，试运行周期将根据整改情况顺延，所有整改、更换及由此产生的全部费用由成交供应商承担；因成交供应商原因造成试运行顺延的，视同履约逾期，按竞价文件违约责任第(4)条第1项条款承担逾期违约责任。试运行周期累计顺延最长不超过30日，超出该期限仍无法达到验收标准的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商应当承担全部违约及赔偿责任。
采购人若在上述验收时未发现问题，在实际使用货物过程中发现货物不符合约定要求的，在合同售后服务期内成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。
7.4验收环节产生的所有费用均由成交供应商支付，并包含在投标总价中。
8、售后服务期和售后服务要求
    8.1成交供应商须提供3年上门保修服务，自验收合格之日起计算。售后服务期内，须按合同条款提供售后和维保服务，非因操作不当造成要更换的产品或零配件由成交供应商负责包修、包换。
8.2成交供应商在维护期内须提供上门维修服务，发生维修情况时成交供应商在接到采购人故障通知后6小时内响应，并在24小时内到达现场，48小时内完成修理或更换有缺陷的零部件或产品，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任，如无法在48小时内修复故障的，应及时提供合格备用产品，保障现场正常运行。在售后服务期内产品重复出现同一质量问题(指同一故障在同一产品中发生二次的)，采购人则有权要求更换产品，更换产品的售后服务期从更换并验收合格之日起相应顺延。
8.3前述8.1至8.2维护期内产生的所有费用均由成交供应商负责，并包含在投标总价中。
9、违约责任
（1）解除合同违约责任
签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，且无需支付任何费用。
（2）分包转包违约责任
成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。
（3）进入监管区有关违约责任
成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购方人员的指挥。不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付1000元的违约金,情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。
（4） 合同期内服务不到位相关违约责任
①未按期交货的违约责任 
如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人100元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。
若成交供应商逾期交货时间达15天（含15天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。
②成交供应商提供的产品出现质量问题等不符合合同约定要求的（包含售后服务期内产品重复出现同一质量问题等情形），采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金1000元，违约金直接从货款或履约保证金中扣除。因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。
③售后服务期内，如成交供应商不能按时维修，每逾期1天，成交供应商应按每天100元向采购人支付违约金。如成交供应商未响应时间达到5日及以上，采购人有权请第三方维修，维修费用采购人直接从履约保证金中扣除，不足部分成交供应商应另行支付。
④售后服务期内，如货物出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知6小时内给予响应，24小时内到现场维修或更换。若货物故障48小时内未能修复，且未按采购人要求提供合格备用产品保障现场正常运行的，应向采购人缴纳违约金1000元/次。
⑤在验收合格后的使用期间，若产品发生重大质量事故的，经双方共同选定的具备资质的第三方鉴定确认系成交供应商原因导致的，成交供应商应承担全部赔偿责任，并遵照国家及行业有关质量管理相关规定承担相应义务。同时，采购人有权向相关行政主管部门报送事故线索。该情形属于成交供应商根本违约，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人全部实际损失的，成交供应商应对差额部分继续承担赔偿责任。
⑥除上述具体违约责任外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同其他采购要求的，每出现一次，需向采购人支付违约金2000元。
（5）履约保证金条款是一项独立的条款，不影响采购人向成交供应商主张本竞价文件中的其他违约金以及实际损失。
[bookmark: OLE_LINK6]（6）成交供应商应支付的违约金采购人可以直接从应付给成交供应商的费用或履约保证金中直接扣除。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。
10、诉讼相关费用承担
若因成交供应商未履行本项目合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
11、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。
    12、不可抗力
12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
12.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
13、专利权及知识产权
成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
14、保密条款
14.1因本项目采购人属军警部门，为保证安全，成交供应商其法人、股东、拟派驻本项目的人员对涉及采购人的信息严格保密。一旦发生涉密事件采购人有权解除合同并追究相关责任。
14.2成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。
14.3成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。
14.4本条款不因合同届满或解除而失效。
15、安全生产责任条款
15.1成交供应商在监狱工作期间，严格遵守国家法律法规及监狱的各项规章制度，服从采购人管理，确保自身安全及监狱安全；签订并严格执行《安全生产管理协议书》，成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《福建省女子监狱外协人员安全承诺书》，严格履行安全生产义务。
15.2采购人有权对入场人员履行安全责任的情况进行监督检查，对违反规定的人员，有权立即制止其行为、限制其活动范围，情节严重的，有权拒绝其入场或责令其离场，并移交相关部门处理；同时成交供应商应当承担由此产生的一切责任。
16、廉政条款
成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
17、合同纠纷处理方式
17.1合同争议处理方式
采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
17.2合同补充和修改
本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签章并盖章确认。
四、其他事项
1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。
3、本采购项目的竞价文件、供应商的响应文件以及相关的承诺等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
4、竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充。


             第四章 合同参考文本




结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制


第五章  响应文件格式

响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

















响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
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1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件




	按网上竞价文件第一章要求提供
3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供

















5、供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格
	来源地

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1） 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日










（3）网上竞价保证金凭证复印件




凭证复印件在此项下提交








供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日









（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）




在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日


























（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日











中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：             
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商须按竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。


响应文件

（第二部分  报价部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        





1、报价一览表
项目编号：FXZB-2026094
项目名称: 亲情电话、亲情会见语音交流设施设备采购项目
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价
	总价

	1
	1-1
	亲情电话亲情会见语音交流设施设备
	1批
	
	






供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：









2、货物（服务）分项报价表
【编制说明】
1、 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。
2、 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。
3、 本表为货物、服务项目适用。
项目编号：FXZB-2026094
项目名称: 亲情电话、亲情会见语音交流设施设备采购项目

                                      金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	地点1（新南大道156号）
	地点2（精严山74号）
	
	

	1
	1-1
	1
	自助登记智能终端
	
	
	台
	1
	1
	
	

	
	
	2
	人证比对采集登记终端（支持国产化）
	
	
	台
	2
	2
	
	

	
	
	3
	家属会见通知终端
	
	
	套
	2
	1
	
	

	
	
	4
	学员会见通知终端
	
	
	套
	2
	1
	
	

	
	
	5
	可视电话终端
	
	
	台
	30
	3
	
	

	
	
	6
	可视电话监听终端
	
	
	台
	30
	3
	
	

	
	
	7
	应急备用系统（三级应急策略设备）
	
	
	套
	4
	2
	
	

	
	
	8
	高拍仪（支持国产化）
	
	
	台
	2
	1
	
	

	
	
	9
	会见窗口语音网关
	
	
	台
	4
	2
	
	

	
	
	10
	SBC边界会话控制器（外呼网关）
	
	
	台
	1
	/
	
	

	
	
	11
	普通/IP话机
	
	
	部
	/
	72
	
	

	
	
	12
	专用监听话机
	
	
	部
	/
	10
	
	

	
	
	13
	超五类网线
	
	
	箱
	25
	13
	
	

	
	
	14
	RVV电源线
（2芯1.5平方）
	
	
	卷
	38
	2
	
	

	
	
	15
	PDU
	
	
	个
	2
	2
	
	

	
	
	16
	配线架
	
	
	个
	3
	2
	
	

	
	
	17
	双网口插座+86明盒
	
	
	个
	30
	48
	
	

	
	
	18
	明装插座保护盒（无底，带锁）
	
	
	个
	60
	6
	
	

	
	
	19
	五孔插座面板+86明盒
	
	
	个
	60
	6
	
	

	
	
	20
	PVC线管（带管扣）
	
	
	米
	1600
	500
	
	

	
	
	21
	实施费
	
	
	项
	1
	1
	地点1：地点2：
	

	
	合同包总价：


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：

