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第一章 网上竞价邀请
福建方兴招标代理有限公司受福建宏达机械有限公司的委托，现通过网上竞价的方式选择1号厂房一层电路改造采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FXZB-2026149
2.项目名称：1号厂房一层电路改造采购项目
3.网上竞价服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年09月23日08:00:00
报名截止时间：2026年09月28日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年09月29日09:00:00
[bookmark: _GoBack]网上竞价截止时间：2026年09月29日11:00:00
[bookmark: _Toc21403]5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
⑤特定资格要求：/
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为4725元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开户名：福建方兴招标代理有限公司
开户行：中国农业银行福州鼓屏支行
账  号：1300 3101 0400 15896
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：
9.1、本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。
9.2、成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。 
缴纳代理费账户信息： 
开 户 名：福建方兴招标代理有限公司 
开 户 行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部 
账 号： 1170 1010 0100 0032 02。
10.联系方式
采购人：福建宏达机械有限公司
地  址：福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号
联系人及电话：徐警官、0591-63063958
采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司
地  址： 福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层
邮  编：350001
电  话：0591-87278232
项目负责人：刘滢、周雨晨、肖榕
公司网址：Http://www.fjfxzbdl.com 
电子邮箱：fxzb178@163.com
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/；
福建省国资采购平台，https://ygcg.fjcqjy.com/；
福建方兴招标代理有限公司官网，http://www.fjfxzbdl.com 
 










第2章  网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：/。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。
5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。
3.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
4.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
5.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。




第三章 网上竞价内容及要求
[bookmark: _Toc359317661][bookmark: _Toc358016816][bookmark: _Toc327948617][bookmark: _Toc346300367][bookmark: _Toc347060296][bookmark: _Toc330567034]一、项目概述
（一）项目概况：
因一分厂车间布局调整，需在1号厂房一层临时增设流水线路，并需将总仓搬迁至1号厂房一层，现1号厂房一层配电间总配电柜老旧、车间现场电路较为混乱，为解决车间流水线路临时增设，总配电柜老旧造成频繁跳闸、电压不稳等隐患问题，为消除安全风险、保障设备稳定运转、提升用电安全性与可靠性，特采购带铠铜芯低压电缆、配电柜、防爆工矿灯、电缆、插座、漏保开关等电路配件，对1号厂房一层配电间进行升级改造、增设车间流水线路。
（二）采购标的一览表
货物类
  金额单位：人民币元
	包号
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量
	总价最高限价
	所属行业

	1
	1-1
	A02062300-电气设备零部件
	1号厂房一层电路改造采购
	1批
	472548.60
	工业

	合计(大写)：人民币肆拾柒万贰仟伍佰肆拾捌元陆角整
	¥472548.60

	备注：响应报价超出总价最高限价的将导致报价无效。


（三）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（四）供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。
（五）报价要求
1、供应商应对数量清单明细进行核对，应根据该项目的类别、难易程度、安装条件和复杂程度自主报出总价。项目建设标准和技术规范要求的相关费用应包括在报价中。
2、本项目报价包括：货物的采购、运输、供货、安装、调试运行及售后服务；项目安装配套费用(包工、包料、包设计优化、包工期、包质量、包安全、包文明安装、总价包干、项目措施费包干)。合同价款应包括网上竞价文件所确定的招标范围内的全部内容，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用[包括但不限于：设备费、材料费、管线桥架费、安装费、机械使用费、成品保护费（移交采购单位前）、检测费、关税、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、培训费、管理费、利润、招标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等]。
3、报价时必须注明投标货物或材料的品牌、规格、型号等，且不得有缺漏项。出现漏项的，视为此费用已包含在投标总报价中(报价文件中附详细的供货范围清单)，未提供供货范围清单的按无效报价处理。
4、供应商所报的投标价在报价文件有效期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性投标而予以拒绝。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）
（一）项目综合要求：
1、供应商提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新、原装品牌、未开启的货物或设备，符合国家的有关标准要求。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。
供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，相关产品必须符合国家3C强制性认证规定。（须提供承诺函并加盖供应商公章）
2、本网上竞价文件中对货物提出的要求是最低限度的技术要求，若技术要求中对一些技术细节未做出规定或未充分引述有关标准和规范的，供应商应提供符合国家标准和的产品。国家标准和若有不同之处或遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
3、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。
4、成交供应商应负责拆卸原配电柜、线槽、旧电线及插座等，并及时清理拆卸的废料。
（二）货物名称、数量以及规格参数：
	序号
	项目名称
	主要技术参数及要求
	数量
	单位
	最高单价限价（元）

	（一）室外主电缆
	

	1
	带铠铜芯低压电缆
	（1）YJV22-4*240+1*120
（2）总配电房引1组至1#楼1层车间总配电柜
（3）室外穿碳素波纹管埋地布设
（4）导体直流电阻、绝缘电阻常数、4h电压试验、电缆的成束阻燃试验（阻燃C类）符合GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》标准，需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测报告须具有CMA标识。
	128
	米
	1223

	2
	电缆包干头
	（1）电缆铜芯包干头
（2）4*240+1*120
	2
	组
	320

	3
	碳素波纹管
	（1）碳素波纹管
（2）直径110mm
（3）室外电缆套管
	112
	米
	15.5

	4
	电缆安装
	（1）电缆、线管布设安装
（2）1#楼及2#楼南侧破混凝土路面、土方开挖、土方回填、路面恢复及墙壁穿孔及封堵
	1
	项
	36000

	（二）配电室
	

	5
	配电柜（双层板）
	（1）楼栋总配电柜
（2）落地柜，铜排连接
（3）采用3P/800A总开关
（4）配置3组3P/400A空气开关，2组3P/63A空气开关
（5）配置电度表、电流表、电压表、防雷器
	1
	套
	12300

	6
	配电柜（双层板）
	（1）1层车间配电柜
（2）总开关采用3P/400A断路器
（3）配置2组3P/125A断路器（风机1组，空压机1组），7组4P/63A漏电保护空气开关(生产线6组、刻板区1组)，6组3P/32A漏电保护空气开关（数据区1组、1层办公室2组、开水器2组、仓库后侧1组）,12组1P/10A空气开关（照明），5组1P/32A空气开关（安检门1组、执勤台4组），4组3P/32A空气开关（备用），4组2P/32A空气开关（备用）
（4）配置防雷器1组
	1
	套
	10550

	7
	阁楼配电箱（双层板）
	（1）壁挂式配电箱
（2）3P/80A总开关，3P/32A漏保开关2个，2P/32A漏保开关2个，2P/25A空气开关4个
	1
	套
	2300

	8
	电缆
	（1）YJV-4*16+1*10铜芯电缆
（2）阁楼主电缆
	21
	米
	98

	9
	配电室粉刷
	（1）配电室墙面及天棚面粉刷
（2）一底两面
（3）腻子二遍
（4）乳胶漆二遍
	99
	平方米
	51

	10
	防火门
	（1）配电室A1.5防火门
（2）含闭门器及防火门配件
（3）1000mm*2100mm
	1
	樘
	1980

	11
	防静电地板
	（1）配电室防静电地板
（2）垫高20CM
	23
	平方米
	230

	12
	配电室照明灯
	（1）防爆双管LED日光灯
（2）≥32W
	2
	盏
	320

	13
	窗户封堵
	（1）窗户封堵
（2）胶条
	8
	平方米
	65

	14
	配电室设备安装
	（1）配电室设备（配电箱、电线电缆、防火门、地板、照明灯）安装
（2）1组旧风机配电柜保护性拆除及移装，含线路重新连接调试
（3）1组弱电箱保护性拆除及移装，含线路重新连接调试
（4）2组消防应急双电源柜移装，开孔及电线延长
	1
	套
	9000

	（三）车间、仓库照明与电气安装
	

	15
	防爆工矿灯
	（1）吊挂式工矿灯更换
（2）防爆工矿灯
（3）高空作业，9米高场地
（4）配置4米长吊杆，灯具安装高度5米
（5）依据GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》标准，功率≥150W，防水防尘等级≥IP65，需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	60
	盏
	281

	16
	防爆照明灯
	（1）新装防爆投光灯
（2）功率≥150W，防水防尘等级≥IP65
（3）共6排照明灯，单排10盏
	60
	盏
	353

	17
	电线
	（1）旧风机线延长
（2）YZ-4*2.5铜线
（3）共24组，单组36米
	864
	米
	15.5

	18
	线管
	（1）PVC线管
（2）照明灯及新装接力风机配管
（3）含管件
（4）直径25mm
	380
	米
	2.8

	19
	电线
	（1）BV2.5铜线
（2）照明灯及新装接力风机配线
	3329
	米
	3.4

	20
	桥架
	（1）150*100mm桥架
（2）厚度1.2mm
	216
	米
	78

	21
	桥架支撑架
	（1）桥架支架
（2）螺纹吊杆及配套件
	216
	米
	15

	22
	电缆
	（1）YJV-4*16+1*10铜芯电缆
（2）共6组，车间动力线
（3）单条流水线布2组电缆，1组从流水线端部引入至中段，1组从流水线中段引入至尾部
	274
	米
	98

	23
	梯形盖板
	（1）地面梯形盖板，厚度1.8mm
（2）304#不锈钢
	18
	米
	87

	24
	电缆
	（1）YJV-4*16+1*10铜芯电缆
（2）空压机电缆
（3）沿桥架及线管布设
（4）延长10米为后期充电区预留
	123
	米
	98

	25
	配电箱
	（1）空压机房配电箱安装，
（2）空气开关线路配置安装
（3）3P/125A漏电保护开关1个，2P/32A漏电保护空气开关1个，2P/32A空气开关2个
	1
	套
	1130

	26
	镀锌钢管
	（1）空压机管道
（2）DN40主管
（3）含管道及固定配件
	105
	米
	32

	27
	镀锌钢管
	（1）空压机管道
（2）DN20支管
（3）含管道及固定配件
	172
	米
	16

	28
	阀门
	（1）DN20阀门
	3
	组
	25

	29
	气头
	（1）DN15三孔气头
	58
	组
	21

	30
	电缆
	（1）YJV-3*4铜芯电缆
（2）执勤台电缆
（3）沿桥架及线管布设
（4）车间执勤台电路，前后各1组
（5）总仓执勤台电路，前后各1组
（6）共4组
	352
	米
	17

	31
	电缆
	（1）YJV-5*4铜芯电缆
（2）开水器电缆
（3）沿桥架及线管布设
（4）共2组，车间1组，仓库1组
	166
	米
	28

	32
	配电箱
	（1）壁挂式，模板区配电箱安装
（2）1组3P/80A空气开关，1组3P/63A漏电保护开关，2组3P/32A漏电保护开关
	1
	套
	930

	33
	电缆
	（1）YJV-4*16+1*10铜芯电缆
（2）沿桥架及线管布设
（3）模板区主电路
	65
	米
	98

	34
	电缆
	（1）YJV-4*6+1*4铜芯电缆
（2）沿桥架及线管布设
（3）模板区设备端电路
	26
	米
	38

	35
	电缆
	（1）YJV-3*4铜芯电缆
（2）沿桥架及线管布设
（3）仓库安检机、卫生间电路
	126
	米
	17

	36
	电缆
	（1）YJV-5*4铜芯电缆
（2）沿桥架及线管布设
（2）仓库数据区电路
	73
	米
	28

	37
	电缆
	（1）YJV-4*6+1*4铜芯电缆
（2）沿桥架及线管布设
（3）办公室电路，共2组
	62
	米
	38

	38
	插座
	（1）220V/10A
（2）五孔插座
（3）含明盒
	80
	个
	13

	39
	电线
	（1）BV2.5铜线
（2）插座配线
	450
	米
	3.4

	40
	PVC线管
	（1）PVC线管
（2）直径32mm
（3）含管件
	140
	米
	5

	41
	电气安装费
	（1）照明灯具安装，9米高空作业安装
（2）电线电缆、气管、插座、线管、配电箱等材料安装
（3）旧接力风机安装5台
（4）26组风机线拆除、移装重新接线
	1
	项
	55000

	42
	流水槽及母线槽移装
	（1）2层车间旧流水槽保护性拆除
（2）2层车间旧母线槽及插座保护性拆除
（3）设施搬运
（4）流水槽固定安装
（5）母线槽及插座固定安装
（6）电路调试
	1
	项
	7000

	43
	空压机移装
	（1）空压机系统设备移装
（2）1组25KW空压机，1台储气罐，1组干燥机
（3）设备搬运及安装
（4）空压机房墙壁破除及恢复
（5）空压机风管固定安装
	1
	项
	4300


注：本项目采购数量为预估量，若与实际安装采购数量不一致，以实际安装采购数量为准，供应商应充分考虑由此可能导致的各种风险。最终结算按照成交单价和实际安装采购数量计算为准。
（三）施工人员要求：施工人员需持证上岗（至少3名），其中2名电路安装人员（具有低压电工特种作业操作证）、1名高空作业人员（具有高处作业特种作业操作证），供应商应在响应文件中提供持证人员的证书复印件以及报名截止时间前六个月（不含报名截止时间当月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。
三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）
1、交付地点：福建宏达机械有限公司。
2、交付时间：合同签订后15日内。
3、交付条件：经采购人最终验收合格交付使用。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：合同签订前缴纳。履约保证金以支票、汇票、本票或者银行出具的无条件支付保函等非现金形式提交到采购人指定的银行账户。履约保证金的退还：成交人完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，提出书面申请后，采购人无息付清。若发生下列情况之一，采购人将提出追索和索赔：a.成交人不按谈判文件规定履行采购合同；b.签订合同后，成交人不按合同规定的条件提供服务。c、如果成交人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
5、是否邀请其他供应商验收：不邀请供应商验收。
6、付款方式：所有货物进场安装结束，经验收合格且正常运行15个工作日后，成交供应商提供全额增值税专用发票、验收合格证明材料、货物清单等完整报销材料，经审核无误后10个工作日内向成交人付清货款。
7、产品运输、保管、保险及质量要求：
7.1成交供应商应在合同签订后5日内负责将产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
7.2成交供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。
7.3成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
7.4成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
8、货物安装及调试
8.1成交供应商在合同签订后5日内，应提供安装、调试及试运行的进度计划表，并在产品送达后10日内完成安装调试。
8.2成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
8.3成交供应商须加强安装过程的组织管理，并提供安装图纸方案，所有工作人员须遵守文明安全安装的有关规章制度，施工人员需持证上岗（至少3名），进场安装时须向使用单位提供安装企业、安装人员的相关资质证明与执业证书复印件，原件备查。
[bookmark: _Toc188165628]9、验收
[bookmark: _Toc253066608]成交供应商所提供的货物必须是制造厂家生产原包装设备。所有货物按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、网上竞价文件、响应文件等有关内容进行验收。成交供应商提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
9.1出厂检验
成交供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。
9.2成交供应商自检
货物在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合网上竞价文件技术要求、相关行业标准以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。
9.3验收与最终验收
成交供应商自检后，成交供应商与采购人按网上竞价文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求并填写货物验收表。
安装完毕后，成交供应商需派有货物调试经验的技术人员对货物进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。货物安装调试的费用由成交供应商承担，须计入报价中。若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。
成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担（含在报价内）。
9.4最终验收时间以采购人通知时间为准，验收合格后方进行结算付款。
10、售后服务要求：
10.1成交供应商对此次项目采购的所有设备承诺自验收合格后2年（国家或厂家有更长免费质量保修期规定的，从其规定）的免费质量保修期。
10.2在质量保证期内运行发生故障，成交供应商应免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养和咨询服务。设备若发生故障检修人员电话响应时间为1小时，到达现场时间为8小时。一般故障应在8个小时内修复。若无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用，其费用由成交供应商负责；若超过1天未到现场的，应向采购人支付人民币500元赔偿金。
10.3成交供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维修机构、人员、电话、维修方式、保修期满后的维修保养费用、时间保证等。
[bookmark: _Toc369599872]11、违约责任
11.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其履约保证金，如履约保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。
11.2在签订采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。
11.3成交供应商随货提供的供货清单，应包含各种商品的商品名称、单价、数量、总额等信息，以便采购人核对验收。未按要求提供供货清单的，采购人有权予以退回，造成的损失由成交供应商承担。
11.4因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。
11.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。
11.6在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
11.7成交供应商出现以下情形之一的，采购人有权解除合同，不予退还履约保证金：
①因本项目行贿采购人、采购人工作人员，或接受采购人、采购人工作人员以融资、合营等任何形式参与成交供应商经营的；
②在投标过程中以违反法律、法规、规章、网上竞价文件规定的方法获得中标的；
③所供商品有质量问题，导致采购人人员出现安全事故、身体伤害等事件的；
④非因不可抗力停止供货；
⑤送货人员（含司机）私自会见在押监管人员，为被监管人员传递信息及违禁品、违规品，并造成严重后果的；
[bookmark: _Toc157702327]⑥收到采购人或采购人的违约通知书之日起，30天内未履行违约责任的；
[bookmark: _Toc157702328]⑦成交供应商提供的服务不符合合同约定且拒绝提供服务的；
[bookmark: _Toc157702329]⑧成交供应商出现3次及以上提供的服务不符合合同约定的；
[bookmark: _Toc157700686]⑨成交供应商无故拒绝履行合同；
[bookmark: _Toc157700687]⑩其他严重损害采购人利益，导致合同难以继续履行的情形。
11.8采购人无正当理由逾期支付货款的，应按照同期银行贷款基准利率向成交供应商支付逾期付款期间的利息损失。
11.9进入监管区有关违约责任
[bookmark: OLE_LINK3]采购人为特殊企业，成交人必须遵守国家法律及采购人有关保密、安全的规章制度，不得向外界透漏有关采购人的信息。成交人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得携带手机、对讲机等通讯工具，不得携带摄像机、照相机等摄影器材，不得携带收音机、MP3、MP4等视听设备，不得携带移动硬盘、U盘等存储设备，不得携带香烟、打火机等火源，不得携带现金等有价证券，不得携带与本项目无关的其它物品，不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为无关人员捎带、传递任何物品，若有发现经核查属实的，成交人须马上更换工作人员，并向采购人支付3000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交人还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交人的费用中扣除，不足部分，成交人应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。进入监管区及时拆除或关闭行车记录仪等摄像的装备，导致监内的视频内容外泄的追究成交人的法律责任。
11.10其他违约责任
除上述具体违约条款外，成交供应商未履行网上竞价文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。
12、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整,继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。
13、诉讼相关费用承担
若因成交人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。
14、不可抗力
因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。
注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。
15、专利权及知识产权
成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标 权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与 第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
16、保密条款
[bookmark: _Toc157702336]16.1、成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息或其他工作上文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。
[bookmark: _Toc157702337]16.2、成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc157702338]16.3、本条款不因合同届满或解除而失效。	
17、廉政条款
[bookmark: _Toc157700695]成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。
18、合同纠纷处理方式
18.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
18.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
19、其他事项
19.1本采购项目的网上竞价文件、响应文件、合同以及相关的协议等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
19.2网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则成交人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
19.3网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。 












第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》签订合同
































第五章  响应文件格式


响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。













响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）
（报名截止时间前上传资格及技术商务部分，盖章签字扫描成PDF后上传）



项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        








目  录

1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料
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1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）
九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件




	按网上竞价文件第一章要求提供
3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、特定资格要求（若有）





















5.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格
	来源地

	1
	1-1
	1号厂房一层电路改造采购
	1批
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日





（2）  网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1） 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日














（3）网上竞价保证金凭证复印件




凭证复印件在此项下提交








供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日








（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）




在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

























承诺函
致：（采购人或采购代理机构）

我司保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，相关产品必须符合国家3C强制性认证规定。

供应商：（全称并加盖单位公章）
                                          日  期：　　年　　月　　日



售后服务方案及承诺
致：（采购人或采购代理机构）

（格式自拟）



供应商：（全称并加盖单位公章）
                                          日  期：　　年　　月　　日





（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日













响应文件

（第二部分  报价部分）



项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        








1、报价一览表
项目编号： FXZB-2026149    
项目名称: 1号厂房一层电路改造采购项目
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价
	总价

	1
	1-1
	1号厂房一层电路改造采购
	1批
	
	






供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：








2、货物（服务）分项报价表
项目编号：FXZB-2026149 
项目名称: 1号厂房一层电路改造采购项目
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	序号
	货物/服务名称
	数量
	品牌
	型号
	单价
	合计

	1
	1-1
	（一）室外主电缆

	
	
	1
	带铠铜芯低压电缆
	128米
	
	
	
	

	
	
	2
	电缆包干头
	2组
	
	
	
	

	
	
	3
	碳素波纹管
	112米
	
	
	
	

	
	
	4
	电缆安装
	1项
	
	
	
	

	
	
	（二）配电室

	
	
	5
	配电柜（双层板）
	1套
	
	
	
	

	
	
	6
	配电柜（双层板）
	1套
	
	
	
	

	
	
	7
	阁楼配电箱（双层板）
	1套
	
	
	
	

	
	
	8
	电缆
	21米
	
	
	
	

	
	
	9
	配电室粉刷
	99平方米
	
	
	
	

	
	
	10
	防火门
	1樘
	
	
	
	

	
	
	11
	防静电地板
	23平方米
	
	
	
	

	
	
	12
	配电室照明灯
	2盏
	
	
	
	

	
	
	13
	窗户封堵
	8平方米
	
	
	
	

	
	
	14
	配电室设备安装
	1套
	
	
	
	

	
	
	（三）车间、仓库照明与电气安装

	
	
	15
	防爆工矿灯
	60盏
	
	
	
	

	
	
	16
	防爆照明灯
	60盏
	
	
	
	

	
	
	17
	电线
	864米
	
	
	
	

	
	
	18
	线管
	380米
	
	
	
	

	
	
	19
	电线
	3329米
	
	
	
	

	
	
	20
	桥架
	216米
	
	
	
	

	
	
	21
	桥架支撑架
	216米
	
	
	
	

	
	
	22
	电缆
	274米
	
	
	
	

	
	
	23
	梯形盖板
	18米
	
	
	
	

	
	
	24
	电缆
	123米
	
	
	
	

	
	
	25
	配电箱
	1套
	
	
	
	

	
	
	26
	镀锌钢管
	105米
	
	
	
	

	
	
	27
	镀锌钢管
	172米
	
	
	
	

	
	
	28
	阀门
	3组
	
	
	
	

	
	
	29
	气头
	58组
	
	
	
	

	
	
	30
	电缆
	352米
	
	
	
	

	
	
	31
	电缆
	166米
	
	
	
	

	
	
	32
	配电箱
	1套
	
	
	
	

	
	
	33
	电缆
	65米
	
	
	
	

	
	
	34
	电缆
	26米
	
	
	
	

	
	
	35
	电缆
	126米
	
	
	
	

	
	
	36
	电缆
	73米
	
	
	
	

	
	
	37
	电缆
	62米
	
	
	
	

	
	
	38
	插座
	80个
	
	
	
	

	
	
	39
	电线
	450米
	
	
	
	

	
	
	40
	PVC线管
	140米
	
	
	
	

	
	
	41
	电气安装费
	1项
	
	
	
	

	
	
	42
	流水槽及母线槽移装
	1项
	
	
	
	

	
	
	43
	空压机移装
	1项
	
	
	
	

	合同包总价：



供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：

